function joy_axis(argument0, argument1) {
	// joy_axis(id, axis)
	//Returns the position (from -1 to 1) of the given axis on the joystick.

	return external_call(global.ljoyAxis, argument0, argument1);

	//  NOTE THAT JOY'S IDs START FROM ZERO AND NOT ONE!!!




}
